UP302

| UNTESTABLE | ANALOG TESTS | DIGITAL TESTS | STUCK FAULT TESTS
Pin | Grid | Nail | Net Name | Pin Attribute | BScan Attribute | PWR | NC | Analog | CD | TJ | MDA | STT | VM | PAT | TTL | MEM | OBP | I2C | BS | TPG | TREE | CLK | Drives | Senses | Stuck Fault Result
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | 884 | P_VCCIO_OUT1_2_1_10 | NA | NA | No Test
2 | 2 | 880 | P_VCCIO_IN1_2_1-_10 | NA | NA | No Test
3 | 3 | 867 | P_VCCIO_IN1_2_1+_10 | NA | NA | No Test
4 | 4 | 1 | GND | NA | NA | GND |  |  |
5 | 5 | 882 | P_VCCIO_IN_2+_10 | NA | NA | No Test
6 | 6 | 883 | P_VCCIO_IN_2-_10 | NA | NA | No Test
7 | 7 | 875 | P_VCCIO_OUT_2_10 | NA | NA | No Test
8 | 8 | 4 | +12V | NA | NA | VCC |  |  |
Total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

¡@

| Analog Test | Digital Test | Overall
Tested Pins | 0 | 0 | 0
Testable Pins | 6 | 6 | 6
Coverage | 0.0% | 0.0% | 0.0%