UO2U1

| UNTESTABLE | ANALOG TESTS | DIGITAL TESTS | STUCK FAULT TESTS
Pin | Grid | Nail | Net Name | Pin Attribute | BScan Attribute | PWR | NC | Analog | CD | TJ | MDA | STT | VM | PAT | TTL | MEM | OBP | I2C | BS | TPG | TREE | CLK | Drives | Senses | Stuck Fault Result
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | 839 | O2_PWRGD__B | NA | NA | No Test
2 | 2 | 186 | O2_ADFC_2 | NA | NA | No Test
3 | 3 | 848 | O2_ADFC_1 | NA | NA | No Test
4 | 4 | 845 | +3V_VDDIN | NA | NA | VCC |  |  |
5 | 5 | 856 | O2_HW_SEL | NA | NA | No Test
6 | 6 | 869 | O2_VCO_SEL | NA | NA | No Test
7 | 7 | 857 | O2_RESET_ | NA | NA | No Test
8 | 8 | 0 | NC_1809 | NA | NA |  | NC |  |
9 | 9 | 1 | GND | NA | NA | GND |  |  |
10 | 10 | 845 | +3V_VDDIN | NA | NA | VCC |  |  |
11 | 11 | 0 | CK_100M_C | NA | NA | No Test
12 | 12 | 0 | CK_100M_T | NA | NA | No Test
13 | 13 | 1 | GND | NA | NA | GND |  |  |
14 | 14 | 844 | O2_SMB1_CLK | NA | NA | No Test
15 | 15 | 840 | O2_SMB1_DATA | NA | NA | No Test
16 | 16 | 845 | +3V_VDDIN | NA | NA | VCC |  |  |
17 | 17 | 0 | C_CPU1_ | NA | NA | No Test
18 | 18 | 0 | C_CPU1 | NA | NA | No Test
19 | 19 | 1 | GND | NA | NA | GND |  |  |
20 | 20 | 846 | O2_SEL_CLK | NA | NA | No Test
21 | 21 | 1 | GND | NA | NA | GND |  |  |
Total |  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

¡@

| Analog Test | Digital Test | Overall
Tested Pins | 0 | 0 | 0
Testable Pins | 13 | 13 | 13
Coverage | 0.0% | 0.0% | 0.0%