UBU3

| UNTESTABLE | ANALOG TESTS | DIGITAL TESTS | STUCK FAULT TESTS
Pin | Grid | Nail | Net Name | Pin Attribute | BScan Attribute | PWR | NC | Analog | CD | TJ | MDA | STT | VM | PAT | TTL | MEM | OBP | I2C | BS | TPG | TREE | CLK | Drives | Senses | Stuck Fault Result
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | 4 | +12V | NA | NA | No Test
2 | 2 | 105 | LS_COM1_DCD1_ | NA | NA | No Test
3 | 3 | 108 | LS_COM1_DSR1_ | NA | NA | No Test
4 | 4 | 104 | LS_COM1_RXD1 | NA | NA | No Test
5 | 5 | 110 | LS_COM1_RTS1_ | NA | NA | No Test
6 | 6 | 106 | LS_COM1_TXD1 | NA | NA | No Test
7 | 7 | 109 | LS_COM1_CTS1_ | NA | NA | No Test
8 | 8 | 107 | LS_COM1_DTR1_ | NA | NA | No Test
9 | 9 | 111 | LS_COM1_RI1_ | NA | NA | No Test
10 | 10 | 5 | -12V | NA | NA | No Test
11 | 11 | 1 | GND | NA | NA | GND |  |  |
12 | 12 | 79 | O_COM1_RI1__Q | NA | NA | No Test
13 | 13 | 78 | O_COM1_DTR1_ | NA | NA | No Test
14 | 14 | 80 | O_COM1_CTS1_ | NA | NA | No Test
15 | 15 | 86 | O_COM1_TXD1 | NA | NA | No Test
16 | 16 | 87 | O_COM1_RTS1_ | NA | NA | No Test
17 | 17 | 658 | O_COM1_RXD1 | NA | NA | No Test
18 | 18 | 77 | O_COM1_DSR1_ | NA | NA | No Test
19 | 19 | 88 | O_COM1_DCD1_ | NA | NA | No Test
20 | 20 | 3 | +5V | NA | NA | VCC |  |  |
Total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

¡@

| Analog Test | Digital Test | Overall
Tested Pins | 0 | 0 | 0
Testable Pins | 18 | 18 | 18
Coverage | 0.0% | 0.0% | 0.0%