U31U1

| UNTESTABLE | ANALOG TESTS | DIGITAL TESTS | STUCK FAULT TESTS
Pin | Grid | Nail | Net Name | Pin Attribute | BScan Attribute | PWR | NC | Analog | CD | TJ | MDA | STT | VM | PAT | TTL | MEM | OBP | I2C | BS | TPG | TREE | CLK | Drives | Senses | Stuck Fault Result
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | 1213 | U3E1_SPI_CS_ | NA | NA | No Test
2 | 2 | 1212 | U3E1_SPI_SODI | NA | NA | No Test
3 | 3 | 2 | +3V | NA | NA | VCC |  |  |
4 | 4 | 1 | GND | NA | NA | GND |  |  |
5 | 5 | 1211 | U3E1_SPI_SIDO | NA | NA | No Test
6 | 6 | 1214 | U3E1_SPI_CLK | NA | NA | No Test
7 | 7 | 2 | +3V | NA | NA | VCC |  |  |
8 | 8 | 2 | +3V | NA | NA | VCC |  |  |
Total |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

¡@

| Analog Test | Digital Test | Overall
Tested Pins | 0 | 0 | 0
Testable Pins | 4 | 4 | 4
Coverage | 0.0% | 0.0% | 0.0%