U3CP2

| UNTESTABLE | ANALOG TESTS | DIGITAL TESTS | STUCK FAULT TESTS
Pin | Grid | Nail | Net Name | Pin Attribute | BScan Attribute | PWR | NC | Analog | CD | TJ | MDA | STT | VM | PAT | TTL | MEM | OBP | I2C | BS | TPG | TREE | CLK | Drives | Senses | Stuck Fault Result
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | 1 | GND | NA | NA | GND |  |  |
2 | 2 | 1229 | +5VSB_DUAL | NA | NA | VCC |  |  |
3 | 3 | 1229 | +5VSB_DUAL | NA | NA | VCC |  |  |
4 | 4 | 795 | U3C1_PSW_EN | NA | NA | No Test
5 | 5 | 768 | U3C1_PSW_OC_ | NA | NA | No Test
6 | 6 | 747 | +5V_U3C_P1 | NA | NA | No Test
7 | 7 | 747 | +5V_U3C_P1 | NA | NA | No Test
8 | 8 | 747 | +5V_U3C_P1 | NA | NA | No Test
Total |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

¡@

| Analog Test | Digital Test | Overall
Tested Pins | 0 | 0 | 0
Testable Pins | 5 | 5 | 5
Coverage | 0.0% | 0.0% | 0.0%